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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Zpráva o plnění zásady DNSH
Do No Significant Harm – významně nepoškozovat
Zpráva o plnění zásady DNSH je rozdělena do šesti oblastí, konkrétně se jedná o oblasti, 
u kterých je třeba splnit zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle dle EU taxonomie. Dále tento dokument obsahuje požadavky vycházející z dalších legislativních předpisů, především nařízení vlády č. 2/2023 Sb., které kladou další požadavky na projekty v definovaných 6 environmentálních cílech. 
Instrukce pro vyplňování kolonek jsou uvedeny tyrkysovou barvou, tento text nahraďte vlastními údaji o projektu. V případě, že se tabulka pro daný typ projektu (novostavba/rekonstrukce/vznik přírodního úložiště uhlíku) nevyplňuje, není nutné ji upravovat. V tabulkách je možné přidávat řádky či upravovat velikost buněk tabulky dle potřeby projektu a délky textu.
Pokud v některých tabulkách nebude některý údaj vyplněn, smažte prosím instrukce pro vyplnění.
1. Cíl zmírňování změny klimatu
Vyplňte, pokud je účelem dotace vznik novostavby:	
Pokud závěrečnou Zprávu o plnění zásady DNSH předkládáte v čase, kdy ještě nedošlo 
ke kolaudaci, bude kontrola PENB provedena v rámci závěrečného vyhodnocení projektu 
a hodnoty tedy není potřeba v rámci závěrečné Zprávy o plnění zásady DNSH vyplňovat.
Tabulka č. 1 Vyhodnocení PENB
	Primární energie z neobnovitelných zdrojů referenční budovy 
	XXXXXX MWh/m*rok

	Primární energie z neobnovitelných zdrojů posuzované budovy
	XXXXXX MWh/m2*rok

	Procentuální snížení (musí být minimálně 20 %)
	XX %


Pozn.: Údaje lze vyčíst z protokolu Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) str. 1/11 část I „Přehled plnění závazných požadavků vyhlášky“ kolonka „Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie“, případně budou poskytnuty zpracovatelem PENB. 
[image: image2.png]
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruhPopis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, čísloPopis byl vytvořen automaticky]
Vyplňte, pokud je účelem dotace rekonstrukce stavby:
Pokud závěrečnou Zprávu o plnění zásady DNSH předkládáte v čase, kdy ještě nedošlo 
ke kolaudaci, bude kontrola PENB provedena v rámci závěrečného vyhodnocení projektu 
a hodnoty tedy není potřeba v rámci závěrečné Zprávy o plnění zásady DNSH vyplňovat.
V případě rekonstrukce staveb je nutné prokázat buď snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů o 30 % oproti původnímu stavu, nebo zlepšení klasifikační třídy Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) o 2 stupně:
Tabulka č. 2 Vyhodnocení PENB
	Primární energie z neobnovitelných zdrojů původní budovy
	XXXXXX kWh/m2*rok

	Primární energie z neobnovitelných zdrojů rekonstruované budovy
	XXXXXX kWh/m2*rok

	Procentuální snížení 
	XX %

	Klasifikační třída PENB původní budovy
	X

	Klasifikační třída PENB rekonstruované budovy 
	X



[bookmark: _headingh.1hmsyys][image: image2.png]
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, řada/pruhPopis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, čísloPopis byl vytvořen automaticky]Pozn.: Údaje lze vyčíst z protokolů Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) původní budovy i navrhované budovy nebo v Energetickém auditu, případně budou poskytnuty zpracovatelem PENB nebo Energetického auditu.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Odůvodnění bude doloženo klientem, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém auditu nebo PENB.
2. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Cíl přizpůsobování se změně klimatu 
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Vyplňte ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):
[bookmark: _heading=h.2et92p0]V tabulce musí být uvedeno vždy minimálně jedno opatření. Na základě aktuálních klimatických změn v ČR doporučujeme se zaměřit zejména na rizika zvyšování teplot a extrémní vysoké teploty nebo na riziko vydatných srážek, kde se dá předpokládat ve většina případů minimálně střední riziko. Opatření je nutné popsat v seznamu:
Tabulka č. 3 Adaptační opatření
	Hlavní dopady
	Realizovaná opatření 

	dlouhodobé sucho
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):


	povodně a přívalové povodně
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):


	vydatné srážky
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):


	zvyšování teplot
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):


	extrémně vysoké teploty
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):


	extrémní vítr
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):


	požáry vegetace
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):


	další místně specifické dopady
	Stručný popis opatření: 
Stručně popište přijaté opatření

	
	Popis, jakým způsobem opatření přispívá k minimalizaci dopadu: 
Stručně popište přínos daného opatření k minimalizaci dopadu daného rizika

	
	Uveďte název / číslo průvodní dokumentace prokazující implementaci popsaného opatření (např. Výkres sadových úprav, technický list zařízení apod.):



*Jedno opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Opatření musí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení.
3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 
Úspora spotřeby vody
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Vyplňte, pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby:
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Jsou-li v rámci renovace instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v Unii:
1. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
2. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
3. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru (viz níže);
4. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr
Výklad průměrné spotřeby splachování WC do 3,5 litru: 
Průměrná spotřeba se vykládá jako kombinované užití velkého a malého spláchnutí dle BREEAM [footnoteRef:1]: pro nerezidenční užití: 3 malá spláchnutí na 1 velké spláchnutí [1:  Komise EU, 10/2023 [online]. Výkladové sdělení komise C/2023/267 Nr. 123. Dostupné online na https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2023/267/oj] 

Výpočet průměrné spotřeby splachování:
· 6/4 litry: {(6 litrů x 1) + (4 litry x 3)} /4 = 4,5 litru efektivní spláchnutí – nesplňuje
· 4/2 litry: {(4 litry x 1) + (2 litry x 3)} /4 = 2,5 litru efektivní spláchnutí – splňuje
Klient předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy):
Tabulka č. 4 zařízení k využívání vody
	Název a druh výrobku
	Průtok l/min, l/spláchnutí
	Předložený certifikát

	
	
	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace (např. certifikát nebo technické listy)

	
	
	


[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Navíc ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku) se čestně prohlašuje, že:
Čestné prohlášení
[bookmark: _heading=h.4d34og8]V rámci projektu jsou zjištěna a řešena rizika zhoršování stavu životního prostředí související 
se zachováním kvality vody a předcházením vodnímu stresu s cílem dosáhnout dobrého stavu vod a dobrého ekologického potenciálu ve smyslu čl. 2 bodů 22 a 23 nařízení (EU) 2020/852 
v souladu se směrnicí 2000/60/ES a s plánem hospodaření s vodou a ochrany vod vypracovaným na základě uvedené směrnice pro potenciálně zasažený vodní útvar nebo útvary, a to 
po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami. Pokud se provádí posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v souladu se směrnicí 2011/92/EU a zahrnuje posouzení dopadu na vodní útvary v souladu se směrnicí 2000/60/ES, není nutné žádné další posouzení dopadu na vodní útvary 
za předpokladu, že byla vyřešena zjištěná rizika.
4. Přechod na oběhové hospodářství
Vyplňte ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):
Zjednodušený plán nakládání s odpadem – dokládáno pouze při posledním čerpání 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití (včetně zásypů), a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládá se stavebním a demoličním odpadem[footnoteRef:2]. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4 hierarchie: [2:  Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf (mpo.cz)] 

1. předcházení vzniku;
2. příprava na opětovné použití; 
3. recyklace;
4. jiné využití např. zásypy (energetické využití odpadů není podporováno);
5. odstranění.
Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list nebezpečného odpadu v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky č. 273/2021 Sb. 
Za účelem doložení zpracování odpadu je klient povinen předložit zjednodušený protokol 
o nakládání s odpadem (tuto tabulku není nutné vyplňovat před zahájením čerpání z důvodu toho, že předběžný plán byl zpracován již při podání Žádosti o poskytnutí dotace, bude tedy vyplňováno až při posledním čerpání)
Navíc identifikace odpadu musí být potvrzena příslušným technickým dozorem investora a statutárním orgán klienta. Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty (např. vážní lístky nebo potvrzení od autorizované osoby v rámci nakládání s odpady):
Tabulka č. 5 Protokol o nakládání se stavebním odpadem
	Katalogové číslo[footnoteRef:3] [3:  Katalog odpadů je součástí vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Stavební a demoliční 
 odpady jsou skupina 17 katalogu. Součástí je i identifikace nebezpečného odpadu.] 

	Název a druh odpadu
	Odhadovaná celková hmotnost odpadu
	Předpokládaný hmotnostní podíl odpadu, se kterým BUDE naloženo dle bodů 1-4 hierarchie
	Předpokládaný hmotnostní podíl odpadu, se kterým NEBUDE naloženo dle bodů 1-4 hierarchie

	doplňte dle katalogu odpadu
	doplňte dle katalogu odpadu
	uveďte hmotnost
	doplňte dle hierarchie odpadů bod 1-5, do hmotnostního procenta 
(70 %) se přitom započítává pouze bod 1-4 hierarchie
	doplňte dle hierarchie odpadů hmotnost odpadu, se kterým bude naloženo dle bodu 5 hierarchie (tzn. bude odstraněn)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CELKEM
	
	
	


[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Čestné prohlášení:
Klient čestně prohlašuje, že při zpracování demoličního a stavebního odpadu nedošlo k žádnému finančnímu výnosu z recyklace; v opačném případě byla tato skutečnost oznámena SFPI.
Pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby se čestně prohlašuje, že:
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Projekt budovy a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu 
ISO 20887[footnoteRef:4] nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější 
a demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. Klient předloží popis přijatých opatření v těchto oblastech projektu: [4:  ISO 20887:2020, Udržitelnost u budov a inženýrských staveb – Návrh umožňující demontáž a přizpůsobivost – Zásady, požadavky a pokyny (https://www.iso.org/standard/69370.html).] 

Tabulka č. 6 Opatření pro podporu oběhového hospodářství 
	Název dotčené oblasti
	Přijaté opatření
	Popis přijatého opatření
	Název/číslo podpůrné dokumentace

	Demontovatelnost budovy
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření

	Adaptabilita budovy pro různé funkce a způsoby využití
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření

	Flexibilita dispozic budovy
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření

	Recyklovatelnost materiálů po dekonstrukci budovy
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření



5. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Cíl prevence a omezování znečištění
[bookmark: _heading=h.26in1rg]Pokud je účelem dotace rekonstrukce nebo vznik novostavby se čestně prohlašuje, že:
Čestné prohlášení:
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]Stavební prvky a materiály použité při stavbě splňují kritéria stanovená EU v oblasti používání chemických a kontaminujících látek. Konkrétně činnost nevede k výrobě, uvádění na trh nebo používání:
· látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (EU) 2019/1021, a to jak samotných, tak 
ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy jsou přítomny jako nezáměrné stopové kontaminující látky;
· rtuti a sloučeniny rtuti, jejich směsí a výrobků s přidanou rtutí ve smyslu článku 2 nařízení (EU) 2017/852;
· látek uvedených v příloze I nebo II nařízení (ES) č. 1005/2009, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů;
· látek uvedených v příloze II směrnice 2011/65/EU, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu s čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice;
· látek uvedených v příloze XVII nařízení (ES) 1907/2006, a to jak samotných, tak 
ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, které jsou plně v souladu 
s podmínkami stanovenými v uvedené příloze;
· látek identifikovány v souladu s čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení, a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití je pro společnost zásadní;
· jiných látek, které splňují kritéria stanovená v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, 
a to jak samotných, tak ve formě směsí nebo předmětů, kromě případů, kdy bylo prokázáno, že jejich použití je pro společnost zásadní.
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli[footnoteRef:5], se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku, a při zkouškách podle normy CEN/TS 16516[footnoteRef:6] a ISO 16000-3:2011[footnoteRef:7] nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. [5:  Platí pro barvy a laky, obklady stropů, podlahové krytiny, včetně použitých lepidel a tmelů, vnitřní izolaci a vnitřní povrchové úpravy, jako je ošetření proti vlhkosti a plísni.]  [6:  CEN/TS 16516: 2013, Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.]  [7:  ISO 16000-3:2011, Vnitřní ovzduší – Část 3: Stanovení formaldehydu a dalších karbonylových sloučenin ve vnitřním ovzduší 
a ve zkušební komoře – Aktivní metoda odběru vzorků (https://www.iso.org/standard/81864.html).] 

[bookmark: _heading=h.35nkun2]Vyplňte ve všech případech (tzn. že účelem dotace je rekonstrukce, vznik novostavby nebo vznik přírodního úložiště uhlíku):
Dále se při stavebních nebo údržbářských pracích přijímají opatření ke snížení hluku, prachu 
a emisí znečišťujících látek: 
Tabulka č. 7 Opatření snižující hluk, prach a emise znečišťujících látek
	Typ zátěže
	Přijaté opatření
	Popis opatření
	Název/číslo podporné dokumentace

	Hluk
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Přiložte například  fotografii opatření 
či dokumentaci s popisem opatření.

	Prach
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Přiložte například  fotografii opatření 
či dokumentaci s popisem opatření.

	Emise znečišťujících látek
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Přiložte například  fotografii opatření 
či dokumentaci s popisem opatření.


Klient také předkládá seznam znečišťujících látek evidovaných během stavby, a to dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.:
Tabulka č. 8 Seznam znečišťujících látek
	Seznam znečišťujících látek

	Vyplňte znečišťující látky, které byly evidovány během stavby

	


[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Navíc pokud je účelem podpory vznik novostavby nebo přírodního úložiště uhlíku:
[bookmark: _heading=h.44sinio]Pokud je nová stavba nebo přírodní úložiště uhlíku umístěno na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky. Klient toto dokládá ekologickým auditem (příp. předběžným průzkumem)[footnoteRef:8] vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí.  [8:  https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/$FILE/Met%20pokyn%2013.pdf] 

Ekologický audit (předběžný průzkum) musí být vypracován osobou s oprávněním v oboru sanační geologie, alternativně v kombinaci s oborem hydrogeologie. Seznam osob s tímto oprávněním je k dispozici zde: MŽP > Geologie > Kategorie (mzp.cz).
[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Pokud je účelem dotace vznik přírodního úložiště uhlíku se čestně prohlašuje, že:
Čestné prohlášení:
[bookmark: _heading=h.z337ya]Je omezeno používání pesticidů a v souladu se směrnicí 2009/128/ES jsou upřednostňovány alternativní přístupy nebo postupy, které mohou zahrnovat nechemické alternativy pesticidů, 
s výjimkou případů, kdy je použití pesticidů nutné k potlačení šíření škůdců a chorob.
Při činnosti se minimalizuje používání hnojiv a nepoužívají se statková hnojiva. Činnost je 
v souladu se zákonem č. 299/2021 Sb., tzn. zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
6. Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Pokud je účelem dotace vznik novostavby nebo přírodního úložiště uhlíku:
U lokalit/provozů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo 
v jejich blízkosti (včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bylo případně provedeno příslušné posouzení a na základě jeho závěrů jsou provedena nezbytná zmírňující opatření[footnoteRef:9]. [9:  Tato opatření jsou určena s cílem zajistit, aby projekt nebo činnost neměly významný vliv na cíle ochrany chráněné oblasti.] 

Klient tak bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.
Klientem bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má-li je klient 
k dispozici.
V případě, že bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), jsou před a během stavby provedena požadovaná ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí (pokud tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena). Tato opatření jsou uvedena v seznamu:



Tabulka č. 9 Ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí
	Název dotčené oblasti
	Přijaté opatření
	Popis opatření
	Název/číslo podporné dokumentace

	
	Uveďte použité opatření
	Stručně popište uvedené opatření
	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření


Čestné prohlášení:
[bookmark: _heading=h.1y810tw]Klient deklaruje, že v rámci řešeného území byla provedena příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a bylo zajištěno, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 
Zároveň v případě vzniku novostavby není nová budova postavena na orné půdě 
a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS nebo na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN. Úroveň úrodnosti orné půdy bude vykazována dle třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), kterou lze dohledat v Katastru nemovitostí (KN) v Informacích o pozemku 
po kliknutí na odkaz v tabulce BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Klient popíše přijatá opatření pro pozemky v I., II. a III. třídě ochrany ZPF pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti. 
Tabulka č. 10 Pozemky a opatření na obnovu a ochranu biodiverzity
	Parcelní čísla
	Druh pozemků (dle KN)
	[bookmark: _Hlk160096693]Třída ochrany zemědělského půdního fondu 
(I. nejvyšší – V. nejnižší)
	Přijatá opatření pro pozemky v I., II. a III. třídě ochrany ZPF
	Název/číslo podpůrné dokumentace

	
	
	
	
	Uveďte název a číslo podpůrné dokumentace prokazující implementaci daného opatření

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



7. Závěrečná Zpráva o plnění zásady DNSH a odchylky
Pokud předkládáte první (předběžnou) Zprávu o plnění zásady DNSH nebo pokud 
k žádným odchylkám nedošlo, tato tabulka pro Vás není relevantní a není nutné ji vyplňovat.
Tato tabulka je relevantní tedy pouze v případě, že předkládáte závěrečnou Zprávu o plnění zásady DNSH a došlo k odchylkám oproti údajům uvedeným v původní (předběžné) zprávě. 
V takovém případě zde prosím uveďte vysvětlení těchto odchylek.
Není nutné uvádět odchylky, které vedly ke zlepšení původně stanovených hodnot (např. vyšší míra znovuvyužití odpadu, než bylo původně plánováno):
Tabulka č. 11 Odchylky na základě skutečného provedení
	Oblast, ve které došlo 
k odchylkám
	Popis odchylky od původní hodnoty
	Zdůvodnění odchylky 
od původní hodnoty

	1.Cíl zmírňování změny klimatu
	Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo 
	Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo

	2. Cíl přizpůsobování se změně klimatu 

	Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo 
	Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo

	3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

	Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo 
	Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo

	4. Přechod na oběhové hospodářství

	Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo 
	Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo

	5. Cíl prevence a omezování znečištění

	Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo 
	Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo

	6.Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti 
a ekosystémů
	Stručně zde popište, k jaké odchylce došlo 
	Stručně zde popište, proč k odchylce od původní hodnoty došlo



8. Závěr
Potvrzuji, že systém vztahující se k výše specifikovanému / specifikovaným opatření 
Národního plánu obnovy je funkční a splňuje zásadu významně nepoškozovat v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic 
a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).
Tato zpráva detailně popisuje a odůvodňuje, zda a jakým způsobem implementace opatření významně nepoškozuje/nepoškozují environmentální cíle dle čl. 17 a dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka.


V … dne … 


…………………………………………
Oprávněný zástupce klienta


…………………………………………
Technický dozor investora
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